Файлы конфигурации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Файл | Назначение | Данные | Используется | Источник |  |
| cfg.aplist | Список разрешенных к подключению точек доступа | Пары вида  <имя ТД>:<пароль>**.**  Точки доступа указаны в порядке убывания приоритета подключения | p.setaplist | Загрузка |  |
| cfg.me | Параметры точки доступа для подключения к WiFi | Пара вида  <имя ТД>:<пароль>**.** | p.connect | p.setaplist |  |
| cfg.ap |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Программные модули

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Файл | Назначение | Источники данных | Результат | Поведение |
| p.setaplist | Формирование файла с параметрами точки доступа для подключения на основе списка разрешенных к подключению точек доступа | cfg.aplist | cfg.ap | В начале работы удаляет cfg.ap, если он есть.  После анализа создает cfg.ap вновь и записывает в него параметры точки доступа для подключения к сети. |
| p.connect |  | cfg.ap |  | Ориентируется на наличие cfg.ap, при его отсутствии подключение не происходит, запускается цикл ожидания.  При появлении cfg.ap производится подключение к указанной в файле точке доступа. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |